沈应急发〔2022〕40号

沈阳市应急管理局关于印发

《全市安全生产重点领域区域交叉执法

集中行动方案》的通知

各区、县（市）及开发区应急管理局：

按照省应急厅下发的《全省安全生产重点领域异地交叉执法集中行动方案》要求,市应急局决定在全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点行业领域开展区域交叉执法集中行动。现将《全市安全生产重点领域区域交叉执法集中行动方案》印发给你们，请结合实际抓好落实。

沈阳市应急管理局

2022年9月21日

全市安全生产重点领域区域交叉执法

集中行动方案

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和省、市关于安全生产大检查的工作要求，集中打击、整治一批安全生产领域非法违法、违规违章行为，督促企业严格落实安全生产主体责任，预防和遏制较大以上生产安全事故的发生。市应急管理局决定在全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等重点行业领域开展区域交叉执法集中行动（以下简称“集中行动”），特制定本方案。

一、工作目标

通过开展“集中行动”，查处、曝光一批非法违法行为和典型违法案件，督促企业全面辨识管控安全风险，全面消除重大事故隐患；坚持执法与服务并重，实施精准执法、规范执法，指导帮助企业提高本质安全水平，防止一般化、简单化、重复式等粗放式检查，优化营商环境；通过上下联动、交叉执法、观摩示范执法等形式，锻炼执法队伍，提升执法效能，打造一只本领过硬、忠诚、干净、担当的应急管理综合执法铁军，全力以赴保障全市安全生产形势持续稳定。

二、工作方式

整合全市执法业务骨干力量，组建执法检查组，采取“三位一体”行政执法模式，对全市重点行业领域企业开展区域交叉执法集中行动，实现市对区、县（市）全覆盖。

（一）“市带县”执法检查

市局抽调各区、县（市）执法业务骨干，成立3个市级执法检查组，带2个区、县（市）执法业务骨干（每区、县（市）2人，各地区参加市级执法检查组的人员安排见附件1），对每个区、县（市），随机执法检查重点企业3-5家。一般情况下，发现的问题隐患，由属地应急管理局下达法律文书，督促企业限期整改或立案调查。遇有严重违法违规行为，可由市局直接下达法律文书，并立案调查。

（二）研讨提升

对每个区、县（市）执法检查结束后，召开执法检查工作座谈会，反馈检查情况，交流心得体会，查找短板不足，研究改进措施，规范执法行为，提升执法效能。

三、执法抽查检查范围和重点内容

（一）抽查检查范围

非煤矿山、危险化学品生产、经营、烟花爆竹批发经营，机械、冶金、轻工、纺织、烟草等重点行业领域。

（二）执法重点内容

1.安全生产监督检查综合事项：企业主要负责人履行安全生产职责重点事项6项，安全生产综合重点执法事项13项。（见附件2、附件3）

2.非煤矿山企业重点执法检查事项18项：金属非金属地下矿山10项、金属非金属露天矿山8项（见附件4）。

3.危险化学品及烟花爆竹企业重点执法检查事项19项：危险化学品生产企业、领取危险化学品安全使用许可证的化工企业及危险化学品重大危险源企业10项；烟花爆竹企业9项（见附件5）。

4.冶金工贸企业重点执法检查事项25项：钢铁企业8项，铝加工（深井铸造）企业7项，粉尘涉爆企业6项，涉及有限空间作业企业4项（见附件6）。

5.危险化学品企业电气防爆重点执法检查事项23项:重大隐患排查及治理2项,爆炸危险场所电气设备选型3项，爆炸危险场所电气线路安装4项，爆炸危险场所电气设备接地4项，爆炸危险场所防爆电气设备安装4项，危险场所防爆电气检查和维护人员的安全生产资质2项，危险场所防爆电气设备的检查3项，实施检测检验机构资质情况、检测检验机构所编写的报告1项（见附件7）。

其他执法检查事项，由各执法检查组，根据被抽查企业实际情况，结合《应急管理部办公厅关于印发〈安全生产执法手册（2020年版）〉的通知》重点检查事项进行检查，执法检查前向企业通报重点检查事项。

四、组织机构

市应急管理局将成立3个市级执法检查组，每组对4～5个区、县（市）进行抽查检查。负责建立安全生产集中执法检查“一企一册”档案。

第一组，负责对和平、沈河、铁西、皇姑、大东5个区的执法检查。

组长：高 强 市应急管理局执法队副队长

成员：周 林 市应急管理局制造业监管处四级调研员

刘 洋 市应急管理局执法队一级主任科员

2个区、县（市）应急管理局执法骨干共4人

专家2人

第二组，负责对浑南、于洪、苏家屯、辽中、新民5个区、县（市）的执法检查。

组长：卢志斌 市应急管理局执法队副队长

成员：李建强 市应急管理局非煤矿山监管处二级调研员

张 男 市应急管理局执法队二级主任科员

2个区、县（市）应急管理局执法骨干共4人

专家2人

第三组，负责对沈北、法库、康平、经济技术开发区4个区、县（市）、开发区的执法检查。

组长：单 飞 市应急管理局安全生产监察专员

成员：潘建钢 市应急管理局危化品监管处四级调研员

张保林 市应急管理局执法队一级主任科员

2个区、县（市）应急管理局执法骨干共4人

专家2人

五、时间安排

本次集中行动从2022年9月21日开始，原则上11月20日前完成，具体时间由各检查组自行确定。各执法检查组要认真总结安全生产区域交叉执法行动的经验，不断改进执法工作，提高执法水平，提升执法效能。请各区、县（市）应急局于11月15日前，将本地区开展重点行业领域区域交叉执法行动总结（开展情况、存在的问题和建议）报市应急局执法队。

六、工作要求

（一）提高思想认识

各地区应急管理部门要充分认识本次安全生产区域交叉执法集中行动的重要意义，加强组织领导、明确任务分工、周密部署，强化落实，各地区要把本次集中行动作为提高业务能力的一种手段，也要将其作为展现本单位执法力量和工作水平的平台，切实将执法行动抓细抓实，抓出成效。

（二）开展精准执法

各执法检查组、各地区要坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照方案要求，统筹安排，结合工贸行业“百日清零行动”、危化企业电气防爆专项执法行动、粉尘涉爆三年专项执法行动等重点工作，合理选择重点执法企业，围绕重点内容，实施精准执法，在规定时限内完成执法抽查检查任务。要对照重大隐患判定标准，围绕重点执法事项，对企业安全风险突出易发生事故的关键环节、要害岗位、重点设施开展针对性的执法检查。

（三）规范执法程序

检查中要严格落实三项制度，实行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业主要负责人、安全管理人员、岗位操作员工全过程在场”和“执法＋专家”的工作模式。提前做好现场检查方案，检查前进行执法告知；检查中企业有关人员必须全过程在场，客观规范记录检查情况；检查后进行交流反馈，注重提供安全咨询和整改指导，帮助企业提升安全保障水平。

（四）严格执法处罚

针对执法检查中发现的各类违法行为，要盯住不放，督促企业主要负责人牵头负责整改，确保措施落实到位，完善闭环管理。严格依据法律法规进行处罚，不得以责令限期改正等措施代替处罚，对存在多种违法行为的案件要分别裁量、合并处罚，不得选择性处罚。对违法行为逾期未整改或整改不到位的，以及同一违法行为反复出现的，要依法严肃查处、从重处罚，坚决防止执法“宽松软”。严格贯彻落实《刑法修正案（十一）》，加大事故前严重违法行为的刑事责任追究，符合移送条件的及时移送公安机关，跟进落实进展情况，坚决严厉打击安全生产违法违规行为。

（五）加强舆论宣传

各地区要充分发挥各类宣传媒体作用，采取多种形式，对此次区域交叉执法行动进行广泛宣传，集中曝光一批重大隐患和反面典型；要建立“检查一家企业、规范同类行业”工作机制，将执法检查发现的每家企业存在问题隐患和处罚情况，印发同类企业，督促同类行业企业自查自纠，杜绝同类违法行为再次发生。真正达到“执法一次、触动一片，处罚一家、警示万家”的效果，形成强大震慑力。

（六）注重长效常治

各地区要认真研究执法检查中发现的普遍性、倾向性问题，及时归纳总结好的经验做法，使之固化为制度规范，形成长效机制，提升全省安全生产执法规范化水平。要持续加大执法力度，全面落实安全生产法律法规要求，坚持“严打违法”与“规范执法”并重，不断提高安全生产执法效能。

联系人：单 飞，13504040008 王宽洋，13352451576

邮 箱：22501905@163.com

附件：1.各地区参加市级执法检查组的人员安排

2.企业主要负责人履行安全生产职责重点执法事项

清单

3.安全生产综合重点执法事项清单

4.非煤矿山企业重点执法检查事项清单

5.危险化学品及烟花爆竹重点执法事项清单

6.冶金等工业企业重点执法事项清单

7.危险化学品企业电气防爆重点执法事项清单

附件1

各地区参加市级执法检查组的人员安排

被检查区、县（市）	参加检查区、县（市）
和平区	沈河区、铁西区
沈河区	和平区、大东区
铁西区	和平区、皇姑区
皇姑区	铁西区、大东区
大东区	沈河区、皇姑区
浑南区	苏家屯区、辽中区
于洪区	新民市、苏家屯区
苏家屯区	浑南区、于洪区
辽中区	浑南区、新民市
新民市	于洪区、辽中区
沈北新区	经开区、康平县
经开区	沈北新区、法库县
法库县	经开区、康平县
康平县	沈北新区、法库县

附件2

企业主要负责人履行安全生产职责

重点执法事项清单

1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制情况。

2.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程情况。

3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划情况。

4.保证本单位安全生产投入的有效实施情况。

5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患情况。

6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案情况。

附件3

安全生产综合重点执法事项清单

1.设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员情况。

2.建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度等情况。

3.建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制情况。

4.安全生产培训教育情况。

5.特种作业人员持证及特种作业人员档案情况。

6.安全生产投入情况。

7.生产安全事故应急预案制定和演练情况。

8.生产经营单位劳动防护用品购置、配备和使用情况。

9.“三同时”落实情况。

10.生产经营单位项目、场所、设备的出租/发包情况。

11.生产经营单位签订安全生产管理协议情况。

12.生产经营单位投保安全生产责任保险情况。

附件4

非煤矿山企业重点执法检查事项清单

（一）金属非金属地下矿山企业重点执法事项10条

1.没有及时填绘图，现状图与实际严重不符；安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求；相邻矿山的井巷相互贯通。

2.相邻矿山开采错动线重叠，未按照设计要求采取相应措施；开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

3.水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备；水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求不符；排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低；在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未进行探放水；受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

4.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺；擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值；未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。

5.具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施；巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。

6.矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求；未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。

7.提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效；未定期试验或检测检验。

8.一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或单一电源不能满足全部一级负荷需要；地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器采用中性接地。

9.承包单位转包其承揽的外包工程，分项承包单位将其承揽的外包工程再次分包。

10.无设计或未按设计进行生产建设。

（二）金属非金属露天矿山企业重点执法事项8条

1.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

2.未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采；工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度；擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

3.未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估；边坡存在滑移现象；上山道路坡度大于设计坡度10%以上。

4.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。

5.雷雨天气实施爆破作业。

6.承包非煤矿山工程的单位不具备安全生产条件（包括：安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗）或相应资质。

7.承包单位转包其承揽的外包工程，分项承包单位将其承揽的外包工程再次分包。

8.无设计或未按设计进行生产建设。

附件5

危险化学品及烟花爆竹

重点执法事项清单

（一）危险化学品生产企业、领取危险化学品安全使用许可证的化工企业及危险化学品重大危险源企业10条

1.建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测；在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料；未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）；未组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生产（使用）条件进行检查确认。

2.生产、储存、使用危险化学品的单位未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备；未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养。生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志；未在作业场所设置通信、报警装置。

3.生产、储存、使用危险化学品的单位未将危险化学品储存在专用仓库内；未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放；危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定。

生产、储存、使用危险化学品单位的危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求；未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

4.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

5.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

6.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

7.全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

8.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

9.未制定操作规程和工艺控制指标。

10.未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

（二）烟花爆竹企业重点执法事项9条

1.未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的；烟花爆竹经营单位出租、出借、转让、买卖、冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证的。

2.从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的；从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹，或者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的。

3.批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的，未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的；未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的。

4.批发企业在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹的；在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的；零售店（点）存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的。

5.批发企业对假冒伪劣、过期、含有违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁；未采取措施消除留存过期及废弃的烟花爆竹等危险废弃物的。

6.库房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的。

7.批发企业未建立从业人员、外来人员、车辆出入库区登记制度的；允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入库区的。

8.批发企业应当按照设计用途、危险等级、核定药量使用成品总库，并按规定堆码，分类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量。禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。

9.防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的。

附件6

冶金等工业企业重点执法事项清单

（一）钢铁企业重点执法事项8条

1.炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；炼铁厂铸铁车间吊运铁水、液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求。

2.吊运铁水、钢水与液渣起重机龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。

3.操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。

4.钢水铸造（连铸、模铸）流程未规范设置钢水罐、溢流槽等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。

5.氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。

6.高炉、转炉、连铸、加热炉和煤气柜等煤气区域的有人值守的主控室、操作室和人员休息室等人员较集中的地方以及在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。

7.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置隔断装置和吹扫设施。

8.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

（二）铝加工（深井铸造）企业重点执法事项7条

1.固定式熔炼炉铝水出口未设置机械锁紧装置；倾动式熔炼炉控制系统未与铸造系统联锁，未实现自动控流。

2.固定式熔炼炉高温铝水出口和流槽接口位置未配置液位传感器和报警装置，液位传感器未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁。

3.存放铝锭的地面潮湿，熔炼炉、保温炉及铸造等作业场所存在非生产性积水或存放易燃易爆物品。

4.深井铸造结晶器的冷却水系统未配置进出水温度、进水压力、进水流量监测和报警装置；监测和报警装置未与流槽上的快速切断阀和紧急排放阀实现联锁，未与倾动式熔炼炉控制系统联锁。

5.铝水铸造流程未规范设置紧急排放或应急储存设施。

6.钢丝卷扬系统引锭盘托架钢丝绳未定期检查和更换，卷扬系统未设置应急电源；液压铸造系统未设置手动泄压系统。

7.铸造车间现场未严格控制人数，未控制非生产人员进入。

（三）粉尘涉爆企业重点执法事项6条

1.不同种类的可燃性粉尘、可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

2.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。

3.除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

4.铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5.粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。

6.未按规范制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。

（四）涉及有限空间作业企业重点执法事项4条

1.未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。

2.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。

3.未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。

4.未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。

附件7

危险化学品企业电气防爆重点执法

事项清单

（一）重大隐患排查及治理情况重点执法事项2条

1.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备且重大事故隐患排除前或排除中无法保证安全的。

2.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求且重大事故隐患排除前或排除中无法保证安全的。

（二）爆炸危险场所（爆炸性气体环境）电气设备选型情况重点执法事项3条

1.电气设备应按防爆类型选型。

2.电气设备应按其最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸汽的引燃温度选型。

3.电气设备的选型和安装，应考虑防止外部影响（例如化学作用、机械作用、热等）对防爆性能产生不利影响。应有防止异物垂直落入立式安装电机通风口内的措施。

（三）爆炸危险场所（爆炸性气体环境）电气线路安装情况重点执法事项4条

1.电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置，避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。

2.10Kv及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境；架空线与爆炸性气体环境水平距离不得小于1.5倍杆高。

3.危险和非危险场所之间墙壁上穿过电缆和导管的开孔应充分密封。

4.设置电缆的通道、导管、管道或电缆沟，应采取预防措施防止可燃性气体、蒸汽或液体，从这一区域传播到另一区域，并且组织电缆沟中可燃性气体、蒸汽或液体的聚集。

（四）爆炸危险场所（爆炸性气体环境）电气设备接地情况重点执法事项4条

1.电气设备的金属外壳、金属架构、仅输配管线及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分均应接地。

2.爆炸危险场所除2区内照明灯具以外的所有电气设备应采用专用接地线。

3.爆炸气体环境2区内的照明灯具，可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地连接，但不得利用输送易燃物质的管线。

4.铠装电缆引入电气设备时，其接地芯线应与设备内接地螺栓连接，其钢带或金属护套应与设备外接地螺栓连接。

（五）爆炸危险场所（爆炸性气体环境）防爆电气设备安装情况重点执法事项4条

1.铭牌、防爆标志、警告牌应正确清晰。

2.外壳和透光部分应无裂缝、损伤。

3.紧固螺栓应有防松措施，无松动和锈蚀。

4.宜安装在金属制作的支架上，支架应牢固，有振动的电气设备的固定螺栓应有防松动装置。

（六）危险场所防爆电气检查和维护人员的安全生产资质情况重点执法事项2条

1.防爆电气的检查和维护人员应由符合规定条件的有资质专业人员进行，这些人员应经过包括各种防爆型、安装实践、相关规章和规程，以及危险场所分类的一般原理在内的业务培训，还应接受适当的继续教育或定期培训，并具备相关经验和经过培训的资质证书。

2.生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。

（七）危险场所防爆电气设备的检查情况重点执法事项3条

1.防爆电气设备的初始检查和定期检查应具有防爆专业资质的安全检测检验机构或者人员进行。

2.防爆电气设备的连续监督应由企业的专业人员按要求进行，并做好相应的检查记录，发现的异常现象应及时处理。

3.防爆电气设备的定期检查应按照危险场所电气防爆安全规范（AQ3009-2007）表10-18进行相应的目视检查或一般检查。定期检查时间间隔一般不超过3年。

（八）实施检测检验机构资质情况、检测检验机构所编写的报告情况重点执法事项1条

1.定期检查应委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行，时间间隔一般不超过3年。企业应当根据检查结果及时采取整改措施，并将检查报告和整改情况向安全生产监督管理部门备案。所出具的检测检验报告要有现场情况相符合。

沈阳市应急管理局办公室 2022年9月22日印发