沈阳市应急管理局关于印发沈阳市区域性

地震安全性评价成果应用指南（试行）的通知

文件解读

一、文件出台背景

为进一步减轻企业负担，规范我市区域性地震安全性评价应用流程和措施，提升审批效率，优化营商环境，市应急管理局制定了《沈阳市区域性地震安全性评价成果应用指南（试行）》。

二、适用范围

区域性地震安全性评价结果适用于各类开发区、工业园区等区域内的房屋建筑和城市基础设施等建设工程，不包括国家和辽宁省规定的特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程和国家强制性标准《建设工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）规定的甲类建筑工程。

三、需单独开展地震安全性评价的工程范围

1.公路桥梁中单跨跨径大于150m的特大桥梁，抗震设防烈度为Ⅸ度地区的B类桥梁；独立的特大桥梁工程及独立特长隧道工程。

2.公路工程中穿越江、河、湖、海等水域，技术复杂、修复困难的水下隧道。

3.城市公路交通网中悬索桥、斜拉桥和跨度大于150米的拱桥。

4.城市轨道交通网中占据关键地位、承担交通量大的大跨度桥梁和车站的主体结构。

5.城市地铁工程。

6.铁路桥梁中跨越大江、大河的特殊结构桥梁、水下隧道；越江隧道、海底隧道或水深大于20m、墩高大于80m、跨度大于150m及其他技术复杂、修复困难的铁路桥梁。

7.国际、国内机场的航管楼。

8.单机容量300MW及以上或规划容量800MW及以上的火力发电厂，或计容量为750MW及以上的水力发电厂。

9. 330KV及以上变电站，330KV及以上换流站。

10.国家和区域电力调度中心。

11.坝高大于100米、库容量大于5亿立方米的新建水库以及其他水库建筑中I级（壅水建筑和重要泄水）水工建筑；地震烈度Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的高度为90米以上的1级、2级大坝；

12.抽水蓄能电站的主要建筑物。

13.陆上油气开采工程，海洋石油平台，油气输送管道线路工程，油气储备工程。

14.大跨越电力工程。

15.工程场址位于地震烈度7度及以上地区的海上风电场。

16.核电厂，核燃料后处理厂，核供热站，核能海水淡化工程，高放废物处置场以及其他受地震破坏后可能引发放射性污染的核设施建设工程。

17.液化天然气码头和储罐区护岸。

18.大、中型易燃、易爆、易腐蚀、易污染和剧毒物质的生产、存贮建筑和管道输送设施。

19.其他抗震设防类别规定为“甲类”的建设工程。

四、成果如何应用

1.建设单位提出查询区域性地震安全性评价成果的申请，园区管理部门查询并函复申请人区域评估成果情况。具体时限：申请（不计时），查询（1个工作日），函复（1个工作日）。

2.建设单位承诺落实区域性地震安全性评价相关措施、愿意承担不实承诺的法律责任的，园区管理部门应当依据建设单位做出的承诺（签订的承诺书），作出审批决定。

沈阳市应急管理局

2025年1月14日